ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по параметрам системы для модернизации разрывной машины
1. Характеристики разрывной машины
Тип:                          	Мощность:           тс	(Произв.:                                                       ,          г.в.)
Шкалы усилия аттестованы в: кН / тс (нужное подчеркнуть)	Количество диапазонов усилия:          
Диапазоны / нижние аттестованные пределы измерения:	I:             /           	II:             /            
III:                 /                	IV:                 /                	V:                 /                
Тип силовой установки: гидравлическая / механическая (нужное подчеркнуть)
Оборудована датчиком усилия с электрическим выходом?      	Оборудована гидрозажимами?      
Находится в рабочем состоянии?                                                                                                           
2. Характеристики образцов для испытаний на модернизируемой машине
Материал:	     чер. металл	     нерж. сталь (немагнитная)	      цвет. металл (указать какой)             
      пластик	       другое (указать)                                                                                                          
с ожидаемым максимальным удлинением образцов после разрыва: ΔL0 ≤               %
Типоразмеры:	       круглые	       плоские	       сегменты	       патрубки	       арматура
       другое (указать)                                                                                                                                 
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           ;
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           ;
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           ;
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           ;
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           ;
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           ;
)	L0 = от        до          с шагом        мм, Lр =          мм с головками / без головок (нужное подчеркнуть),
S0 / D0 =                                   (ширина Ч толщина или диаметр), типоразмер                           .
3. Нормативные документы, в соответствии с которыми предполагается испытывать образцы
       ГОСТ 1497	       ASTM A370	       DIN 10002	       другое (указать)                                             
4. Дополнительные требования
а)	Метрологическая аттестация:	       не нужна	       ведомственная	        Госстандартом
б)	Требуется оснащение машины вариантом экстензометра для проведения массовых испытаний, с определением удлинения на рабочей длине по перемещению траверсы?         (Lр =              мм)
в)	Предполагаются температурные испытания, диапазон температур: t, C =